**Załącznik nr 1**

do DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHznakWGKI.6220.6.4.2021.2022.JM

**Charakterystyka przedsięwzięcia**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 4209W o nawierzchni asfaltowej, długości
ok. 5,00 km, szerokości jezdni ok. 6,0 m,

- budowę poboczy z kruszywa łamanego o szerokości ok. 1,0 m,

- budowę chodników z kostki betonowej o szerokości ok. 2,0 m (w świetle),

- budowę rowów odkrytych wraz z przepustami,

- budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej na działki przyległe do drogi w terenie zabudowanym oraz z kruszywa łamanego poza terenami zabudowy,

- zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

- ew.budowę doświetlenia przejść dla pieszych, skrzyżowań,

- ew.przebudowę sieci sN,

- ew.przebudowę sieci nN,

- ew.przebudowę wodociągu,

- ew.przebudowa sieci Orange

- usunięcie ewentualnych kolizji sieci uzbrojenia terenu,

- budowa kanalizacji deszczowej w postaci drenaży rozsączających lub zrzutów
z wpustów do rowów przykanalikami, czy też bodowa typowej kd grawitacyjnej,

- budowę kanału technologicznego wraz z elementami towarzyszącymi (studnie) na całym odcinku rozbudowy.

Rozbudowywana droga przebiega częściowo przez tereny z zabudową mieszkaniową o charakterze mieszanym, grunty wykorzystywane do produkcji roślinnej (użytki rolne), głównie łąki, pastwiska i grunty orne oraz tereny leśne. Wzdłuż drogi powiatowej nr 4209W znajdują się niewielkie fragmenty obszarów leśnych oraz liczne zadrzewienia. W odległości ok. 4,5 km – 10,0 km na północny-zachód od rozbudowywanego odcinka drogi przepływa rzeka Bug. Planowana inwestycja przecina cieki wodne: Dopływ z Łosiewic w km ok. 0+662 oraz w km ok. 2+978, Dopływ spod Kopanej Góry w km ok. 3+575.

Całkowita powierzchnia pasa drogowego odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 72 726 m2, w tym:

- powierzchnia jezdni o naw. asfaltowej: ok. 31 413 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego: ok. 5 885 m2,

- powierzchnia chodników: ok. 8 338 m2,

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: ok. 1 839 m2,

- powierzchnia rowów przydrożnych ok. 12 405 m2.